**OPIS TECHNICZNY**

**1. Zakres opracowania**

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zamienny do projektu budowlanego na przebudowę drogi i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4704E Wieruszów-Teklinów. Zmiany obejmują zakres robót na odcinku D od km 1+400 do km 1+685 oraz od km 2+326 do km2+416.

**2. Projektowane zmiany**

Na odcinku od km 1+400 do km 1+685 planuje się budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie lewej. Po stronie prawej istniejący chodnik zostanie rozebrany a krawężnik wymieniony na typu najazdowego. Krawężnik po stronie wschodniej wynieść około 6cm ponad krawędź jezdni , a na wjazdach zaniżyć do 2cm. Wjazdy po obu stronach wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 8cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/63mm stabilizowanej mechanicznie o grubości 15cm. Chodnik po stronie zachodniej wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 6cm i ograniczyć od strony posesji obrzeżem betonowym 8x30x100cm. Krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 ułożyć na ławie betonowej z oporem i wynieść około 10cm ponad krawędź jezdni, a na wjazdach zaniżyć do 2cm. Na tym odcinku planuje się również wykonanie na długości 25m ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej oraz przebudowę dwóch studzienek ściekowych.

Na odcinku od km 2+326 do km 2+416 zrezygnowano z przebudowy istniejącego przepustu pod drogą a w zamian wprowadzono rowy odparowujące po stronie zachodniej.

*Opracował*

*Daniel Mrugała*